{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"托里县蔡氏工贸有限公司新增10万立方米混凝土生产线项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县铁斯巴汗村S318旁","托里县蔡氏工贸有限公司","新疆水科安环工程咨询有限公司","（一）大气污染防治措施。运输道路扬尘通过洒水降尘进行防治；料场扬尘及装卸扬尘采用洒水降尘、编织覆盖及半封闭式抑尘；筒仓各设置1套布袋除尘器（共4套，除尘效率为99.7%），粉尘经布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后无组织排放；搅拌系统粉尘采用袋式除尘器（除尘效率99.7%）处理后经15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。\n（二）水污染防治措施。生活污水依托俊杰洗砂场排入防渗化粪池，定期清运至托里县污水处理厂；生产废水经沉淀池处理后回用。\n（三）噪声防治措施。选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等处理措施。\n（四）固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；混凝土试验品、不合格品、除尘器收集粉尘和沉淀池沉渣收集后回用于生产；废布袋定期收集后外售综合利用；油泥、废机油及废油桶暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处置。","无需开展"]
[2,"托里县鑫宇商砼有限公司铁厂沟镇240线移动搅拌站项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县铁厂沟镇火车站对面原吴源矿矿区","托里县鑫宇商砼有限公司","新疆水科安环工程咨询有限公司","（一）大气污染防治措施。运输道路扬尘通过洒水降尘进行防治；料场扬尘及装卸扬尘采用洒水降尘、编织覆盖及半封闭式抑尘；筒仓各设置1套布袋除尘器（共4套，除尘效率为99.7%），粉尘经布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后无组织排放；搅拌系统粉尘采用袋式除尘器（除尘效率99.7%）处理后经15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。\n（二）水污染防治措施。生活污水经一体化污水处理系统处理达标后用于项目区内绿化灌溉；生产废水经沉淀池处理后回用。\n（三）噪声防治措施。选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等处理措施。\n（四）固体废物污染防治措施。生活垃圾和污水处理设施污泥集中收集后，定期清运至托里县垃圾填埋场；混凝土试验品、不合格品、除尘器收集粉尘和沉淀池沉渣收集后回用于生产；废布袋定期收集后外售综合利用；油泥、废机油及废油桶暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处置。","无需开展"]
[3,"天湾301井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","新疆创青晨环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。对施工区域内的临时性占地应进行合理规划，尽量避让一般耕地以及植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度，减少临时占地面积，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，尽量避开植被覆盖度较高的区域，避免破坏野生动植物；严格按照有关规定办理用地手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳征地补偿费用；加强施工期宣传教育，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员猎杀野生保护动物；优化施工组织，缩短施工时间；施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，恢复地貌原状。\n（二）大气污染防治措施。施工机械车辆使用符合国家标准的油品，同时加强维护；施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取遮盖措施；易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物；试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放，定期检查伴生气燃烧设备；试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式；柴油储罐采用固定顶罐；水基钻井岩屑和油基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运，减少无组织挥发。\n（三）水污染防治措施。生活污水排入生活营地设置的临时防渗储集池暂存，定期由吸污车抽出后运至玛纳斯县城污水处理厂处理；试油期产生的洗井废水和压裂返排液均排入各自专用方罐收集，通过专用罐收集后，拉运至采油一厂车89集中处理站处置，处理达标后全部回注油藏；井场进行分区防渗。钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返回至地面，封隔疏松地层和水层。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格；加工施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。\n（五）固体废物污染防治措施。水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，委托第三方岩屑处置单位清运及处置；油基钻井岩屑暂存于油基钻井岩屑储罐内，委托有相应危险废物处置资质单位接收、转运和处置；施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗膜由施工单位集中回收利用，沾油废防渗膜、废润滑油及废润滑油桶分区暂存于井场内临时危废贮存点，委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。井场内临时危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求布设；项目产生的危险废物严格按照《危险废物环境管理指南  陆上石油天然气开采》《危险废物转移管理办法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求管理。","无需开展"]
[4,"华能塔城托里县玛依塔斯50万千瓦风电项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县西南约110km处，阿拉山口市东北约6km处","华能托里风力发电有限公司","新疆绿维环保科技有限公司","（一）生态保护：施工期严格控制施工范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，施工结束后及时拆除临时设施，平整场地，恢复植被；运营期严格控制人为活动范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，减少扰动。\n（二）废气治理：施工期采取场地围挡、散状物料遮盖、洒水降尘、物料密闭输送等措施。运营期无废气产生。\n（三）废水治理：施工期生产废水通过临时防渗沉淀池进行处理，回用于洒水降尘；生活污水通过防渗化粪池（永临结合）进行收集处理，定期拉运至阿拉山口综合保税区污水处理厂进行处理；运营期无废水产生。\n（四）噪声治理：施工期合理施工布局及作业时间、隔声围挡，选用低噪声机械及车辆，控制车速，定期维护保养；\n运营期选用低噪声设备、减振安装、定期维护保养。\n（五）固废处置：施工期生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期清运至阿拉山口市垃圾船，由当地环卫统一处理；建筑垃圾优先进行回收利用，其他清运至当地建筑垃圾指定堆放点；运营期废部件集中收集后由厂家回收处置；废润滑油和废液压油即产即清，不在站内储存，直接委托相应资质单位进行转运处置；废油桶、含油抹布手套和废变压器油依托升压站内危废暂存间进行暂存，定期委托相应资质单位进行转运处置。","无需开展"]
[5,"新疆鼎铭新型材料科技有限公司年产30000吨新型材料塑料制品建设项目","新疆塔城地区沙湾市","新疆鼎铭新型材料科技有限公司","新疆水科安环工程咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。加强施工期环境保护管理工作，施工场地周边应采取设置围挡，避免在大风天气施工，定期对施工道路和施工场地洒水降尘，土方、砂石等物料临时存放和装卸过程须采取防风遮挡或降尘措施。项目运营期废气主要为破碎生产线、造粒生产线、滴灌带生产线、地膜生产线和注塑件生产线产生的废气。破碎生产线采用“湿法破碎+喷淋”的控制措施，确保厂界无组织颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9无组织浓度监控排放限值的要求。造粒生产线、滴灌带生产线、地膜生产线和注塑件生产线均采用集气罩收集废气，各车间通过活性炭吸附+催化燃烧（RCO）处理后再分别通过各车间的15米高排气筒排放，确保各车间有组织废气非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31575-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限制，厂界无组织废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31575-2015，含2024年修改单）中表9的排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，厂区内厂房外无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的特别排放限值要求。                              （二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后统一拉运至污水处理厂处理，不得随意外排。运营期产生的生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，生活污水由厂区内地埋式一体化处理设备处理后，冬储夏灌，用于厂区绿化。生活污水满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)中“表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值(日均值)A级标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)中绿化水质标准要求                  （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取基础减振措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪，厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区环境噪声排放限值。（四）严格落实固体废物规范化管理。施工期建筑垃圾优先回收，不能回收的由施工方统一清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场填埋;生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。运营期清洗废渣及泥沙自然干化后作为耕作土还田，造粒生产线废物、地膜生产线残次品及边角料、滴灌带和注塑件生产线的残次品及边角料经收集后返回原料库房回用于生产，废滤网经收集后定期出售给废品回收站;废活性炭、废催化剂、废机油集中收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位规范化处置;生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理。一般工业固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求;危险废物贮存、运输转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。","按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中的相关规定，建设单位于2025年5月4日在环评爱好者网站发布了新疆鼎铭新型材料科技有限公司年产30000吨新型材料塑料制品建设项目环境影响公众参与第一次公示(http://www.eiafans.com/)，公示期为5个工作日，首次公示期满未收到任何公众意见及反馈。本项目环境影响报告书征求意见稿完成后，建设单位于2025年5月19日-2025年5月30日在环境影响评价信息公示平台(https://www.js-eia.cn/)、塔城日报同步公开征求意见稿全本及相关信息，征求与该项目环境影响有关的意见，公示期为10个工作日。拟报批环境影响报告书前，于2025年7月14日在全国建设项目环境信息公示平台(https://www.eiacloud.com/gs/)公示了拟报批稿，此次公示属于《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）中提到的“网络平台”公示的方式，载体的选取符合相关要求。"]
[]
[6,"托里县佳盛商品混凝土有限公司年产40万m3移动型混凝土搅拌站项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","托里县佳盛商品混凝土有限公司","新疆天恒环保技术有限公司","（一）大气污染防治措施。上料口设置喷淋装置，密闭输送物料、物料堆存于半密闭料棚、密闭搅拌站、4座搅拌站及16个筒仓各设置1个布袋除尘器、堆场定期洒水降尘及作业面喷雾降尘、厂区洒水降尘；食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过建筑物顶部排烟管道排放。\n（二）水污染防治措施。冲洗用水经沉淀池沉淀后回用于生产，无生产废水排放。生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至庙尔沟镇生活污水处理厂处理。\n（三）噪声防治措施。加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声。加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。高噪声设备采取集中控制、密闭隔离、减振等措施。加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、启动以及鸣笛。\n（四）固体废物污染防治措施。废矿物油及废矿物油桶暂存于危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设；除尘灰、沉淀池泥沙回用于生产，不外排；废试块与不合格产品及集中收集于库房，项目结束后委托有资质单位回收；生活垃圾收集至垃圾箱，定期清运至庙尔沟镇生活垃圾填埋场。\n（五）生态环境保护措施。工程结束后，建设单位拆除所有临时建筑，将建筑垃圾运往当地建筑垃圾填埋场处理，并进行场地平整。","无需开展"]
[7,"征沙1井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","南京国环科技股份有限公司","（一）生态环境保护措施。临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏。井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中要求执行。设置“保护野生动植物”等警示牌。严格控制钻井和油气测试作业的占地面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。设置警示标识。加强环保宣传教育，提高保护意识。运输车辆限速行驶，防止交通事故导致的原油泄漏污染永久基本农田。在施工结束后，对转产井在产能开发建设前应另开展环境影响评价工作，对废弃井的施工场地应对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，对井场临时占地进行平整，恢复原有地貌。竖井一般采用井盖封堵、分段回填和全井筒回填，斜井和平硐一般采用密闭填充开展封井回填。充分利用前期已收集的弃土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。试气结束后视试气结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。\n（二）大气污染防治措施。尽量利用现有公路网络；沙尘天气加大洒水频次。运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶；钻井材料集中堆放，下垫上盖，防止起尘。定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护。禁止焚烧原油、废油及各类废弃物，防止产生废气污染。试油期采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，经排气管线充分燃烧后排放。\n（三）水污染防治措施。试油期产生的洗井废水进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排。试油期产生的压裂返排液进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排。生活营地设临时储集池（具备防渗）用于收集生活污水，收集后运至乌尔禾污水处理厂处置。对井场进行分区防渗。钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返回至地面，分隔疏松地层和水层。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、钻井岩屑、沾油废防渗膜严格管理，禁止乱排。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。\n（五）固体废物污染防治措施。水基钻井岩屑暂存水基岩屑储罐，委托岩屑处置单位拉运后综合利用。油基钻井岩屑采用油基岩屑储罐进行收集，待储罐盛满后委托有相应危废处理资质的单位进行拉运处置。施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗膜由施工单位集中回收利用，沾油废防渗膜、废机油、废油桶分区暂存于场内危废暂存点，委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。落实危险废物管理制度。按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》相关要求。建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。落实危险废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。","无需开展"]
[]
[8,"第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（中新建电力1GW）项目","乌苏市古尔图镇","新疆锦龙电力集团有限公司","新疆环能工程技术有限公司","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、滞尘防护网，过往车辆采取洒水、限制车速等措施，基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期要做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。施工营地应设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，施工废水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，不得外排；粪便污水排入卫生厕所，及时委托环卫部门清运处理，施工结束后恢复场地原貌。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的固体废物主要包括废光伏组件、更换的晶硅光伏组件应集中收集后由厂家回收处置；事故废油应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。\n（六）光伏电站服务期满后，拆除的废光伏组件、废变压器等应由生产厂家进行回收。光伏发电场场地内所有建筑物全部拆除后，应进行植被恢复工作。","无需开展"]
[9,"夏南2井勘探钻探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","新疆创青晨环保科技有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水应排入生活营地临时防渗收集池暂存，施工结束后由吸污车抽出后运至乌尔禾区污水处理厂；洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至陆梁污水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由垃圾箱收集，施工结束后委托清运至乌尔禾区生活垃圾填埋场填埋处置；水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位拉运处置；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。","无需开展"]
[10,"和丰13井勘探钻探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","新疆创青晨环保科技有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水应排入生活营地临时防渗收集池暂存，施工结束后由吸污车抽出后运至乌尔禾区污水处理厂；洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至六九区污水处理站采出水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由垃圾箱收集，施工结束后委托清运至克拉玛依市生活垃圾填埋场填埋处置；水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位拉运处置；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。","无需开展"]
[11,"塔城东丰升压站汇集站220千伏送出工程","塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","国网能源和丰煤电有限公司","托新疆鼎耀工程咨询有限公司","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期道路及施工面应洒水降尘，物料运输应篷布遮盖、禁止焚烧可燃垃圾。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。施工营地应设置移动环保厕所和1座防渗污水收集池，将粪便污水与生活污水分流，粪便排入移动环保厕所，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，定期拉运至就近污水处理厂统一处理，严禁外排。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。\n（六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。","无需开展"]
[12,"国网能源和丰煤电有限公司和布克赛尔县东丰220kV升压汇集站项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县西侧约60km处","国网能源和丰煤电有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期道路及施工面应洒水降尘，物料运输应篷布遮盖、禁止焚烧可燃垃圾。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（三）严格落实水污染防治措施。施工期施工营地应设置移动环保公厕和防渗污水收集池，将粪便污水与生活污水分流，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，经收集沉淀后回用于施工道路洒水降尘，不外排。运营期生活污水经升压汇集站内生活污水一体化处理设施处理后冬季储存于集水池内，夏季用于场区绿化灌溉。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。运营期升压站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，采取隔声、减振等措施控制噪声排放，确保升压汇集站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类排放限值要求。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期生活垃圾应在站内统一收集，就近运至生活垃圾转运站，统一处置；废磷酸铁锂电池应集中收集后，统一由厂家回收；废铅蓄电池、废变压器油应集中收集后委托有资质单位进行规范化处置；危险废物的管理应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。\n（六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。","无需开展"]
[13,"石西油田作业区2025年石西及石南井区油水井管线更换项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司石西油田作业区","森诺科技有限公司","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。施工机械和人员活动要避开植被密集的区域；施工时严格按照即定方案施工；管沟应分层开挖、分层堆放、分层回填，严格控制施工作业带宽度；施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积；管线施工过程中应做到分段施工、随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高施工效率，尽可能缩短施工工期。施工结束后，应及时对施工场地进行平整。应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；严格落实水土保持措施和防沙治沙措施。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期废水主要为旧管线清管废水、洗井废水、新管线试压废水和生活污水，运营期废水为井下作业废水。旧管线清管废水依托石西集中处理站、石南联合站采出水处理系统处理，回用于注水开发，不得外排；洗井废水通过现有集油管线输送至石西集中处理站、石南联合站，经站内采出水处理系统处理达标后，回用于注水开发，不得外排；新管线试压废水应沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员生活依托石西公寓，生活污水依托石西生活污水处理站处理，出水达标后用于作业区内植被绿化；井下作业废水分别拉运至石南联合站和石西集中处理站，经站内采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排。\n（三）严格落实大气污染防治措施。施工期应使用高质量燃油机械、设备和符合国家标准的油品，并定期对机械、设备进行保养维护，以减少施工设备和施工车辆尾气的排放；管线应分段施工，缩短施工时间。施工车辆应严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑垃圾；避免在大风天气作业，对易起尘物料应采取遮盖措施，防止扬尘污染。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工废料应回收利用，不能利用的拉运至克拉玛依市交由当地环卫部门处理；废弃抽油机及抽油管柱利旧使用；落地油及废防渗材料应集中收集后交由有资质单位无害化处置；生活垃圾应集中收集后运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处理。危险废物收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求。","无需开展"]
[14,"乌苏市太阳能晶硅光伏组件回收循环利用项目","塔城地区乌苏市钱塘江东路北侧、常德路东西侧两侧","首储万乾通循环科技（乌苏）有限责任公司","新疆润锦环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要来源于热解工序产生的热解废气以及天然气作为焚烧仓燃料产生的燃烧废气，玻璃拆解加热环节产生的粉尘、筛分风选工序产生的粉尘以及电池片泡片工序产生的硫酸雾，退银工序产生的氮氧化物。需配套有机废气焚烧炉，焚烧后高温烟气通过降温后经布袋除尘器+二级活性炭处理后由28.5m（核实一下）高排气筒排放。排放浓度应满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）限值要求。粉尘收集后经布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限制要求。泡片、退银及硅片清洗工序应在负压密闭环境中操作，酸性气体经管道进入二级碱液喷淋装置处理后，应经15m高的排气筒排放。排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。\n（二）严格落实废水污染防治措施。生产废水主要为泡片废水、沉银废水、水洗废水、以及碱液喷淋塔排放废水。企业生产废水应在厂区自建污水处理站处理，处理后的废水回用于生产工艺，不得外排。生活污水直接排入污水管网，最终进入乌苏市生活污水处理厂处理后排放。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时间。选取噪声低、振动小的先进设备。高噪声设备应设置减振、消声措施；加强施工区内动力机械设备管理，加强维护保养；施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求中的标准限值。运营期应合理进行厂区总平面布置，将主要噪声源远离办公生活区布设，增大办公生活区与生产设备之间的距离。对清洗机、热解炉、风选机、色选机、振动筛、风机以及水泵等生产设备采取基座减振、厂房阻隔等措施，确保各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固废由生产固废和生活垃圾组成，生产固废分为一般固废和危废，一般固废主要为固体杂物、粉尘、污泥收集后交物资回收单位处理。危险废物主要为泡片、槽渣、废机油。危险废物集中收集后应交由有资质单位进行规范化处理，严禁随意处置。生活垃圾应收集后定期由环卫部门统一处理。项目运营期间产生的不可回收利用的一般固废贮存、处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。","无需开展"]
[]
[15,"新疆凤育农业科技有限公司乌苏有机土地种植西红柿番茄深加工一二三产融合项目","塔城地区乌苏市绿色食品产业园","新疆凤育农业科技有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的扬尘应采取设置围挡、硬化道路、定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施，同时应加强运输车辆尾气管控。运营期厂区污水处理站应加盖封闭，及时喷洒除臭剂，确保无组织硫化氢、氨气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中限值要求。包装喷码应在厂房内操作，厂界无组织非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。生产废水和生活污水经自建污水处理站预处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经预处理的生产废水和生活污水通过园区污水管网进入乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期选用低噪声设备，设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。运营期生烂番茄及籽皮应集中收集外售制作饲料，严禁随意丢弃。栅渣、沉淀池污泥定期清运至乌苏市生活垃圾填埋场。污泥运输时应采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。生活垃圾应收集于厂区现有垃圾收集设施中，定期委托环卫部门清运处置。废油墨、废机油等危险废物，应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范，落实好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存于危废贮存点，并定期交由持有危险废物经营许可证单位进行规范处置。","无需开展"]